* Поверхность стекла с пленкой водоотталкивающая.
* Поверхность стекла с пленкой не подвергается искажению только при кратковременном воздействии открытого огня.

Меры предосторожности.

1. Недопустимо соприкосновение с острыми металлическими и прочими предметами. Возможно появления царапин.
2. Удар по поверхности пленки тяжелыми предметами может повредить графику.
3. Не подвергайте стекло механическим нагрузкам.
4. Не нагревайте стекло с плёнкой выше 200°С
5. Не наклеивайте какие-либо стикеры на пленку, а также не пишите на ней маркерами.
6. При монтаже стекла с пленкой и его эксплуатации не допускается взаимное касание стекол с пленкой, а также касание о твердые предметы; удары в торец
7. Не допускается эксплуатация в агрессивной среде.

Уход и очистка

Если загрязненную поверхность пленки не очищать, то это в скором приведет к ухудшению ее внешнего вида. В дополнении к этому, грязь снизит отражающую способность пленки и прочие ее характеристики. Регулярно очищайте пленку для поддержания ее качества и характеристик. При очистке пленки, нанесенной на стеклянную поверхность, обращайте внимание на следующие пункты:

1. Протрите поверхность мягкой тканью в одном направлении (не протирайте движениями туда-обратно)

2. Аккуратно вымойте поверхность с помощью воды и резинового ракеля или влажной мягкой ткани (не протирайте сухой тканью).

* При сильном загрязнении используйте мягкое моющее средство не содержащие абразивов (не используйте средства на основе аммиака, хлора или на основе органических моющих средств).
* Если на поверхности есть песчаная, металлическая или другая пыль, аккуратно смойте ее при помощь влажной ткани (если сильно протирать тканью, то можно повредить пленку).
* При использовании резинового оконного ракеля будьте осторожны, не касайтесь пленки металлическими частями ракеля (особенно углами и болтами).

3. Не пользуйтесь щетками или грубыми губками.

* Использование щеток, грубых губок или грязной ткани с песчаной пылью могут поцарапать пленку.

4. Для очистки поверхность пленки от герметиков и прочего следуйте следующим рекомендациям:

* Используйте спирт (в некоторых случаях толуол) для удаления.
* Используйте небольшое количество вещества только в тех областях, где это необходимо.
* Не оставляйте вещество на пленке на долгое время.
* Не позволяйте веществу контактировать с краями пленки (вещество повредит клеевой слой пленки и ухудшит его свойства).
* Всегда смывайте такое вещество с поверхности пленки как только закончите процедуру очистки